# 功能调试

### SRT1032模块地址表

输入输出信号所占 word 大小 | 以 word 为单位划分
输入(CPU 模块←SRT1032 模块)（3word） | 0 | 1~2
状态字 | 数据字
输出(CPU 模块→SRT1032 模块)（1word） | 0
控制字

状态字详细说明

| Bit15~1 | Bit0
Word0 | 保留 | 模块参数配置状态（输入值为“0”时表示无效配置，为“1”时表示有效配置）

数据字详细说明

| Bit15~0
Word0 | 0~15 通道数字量数据输入
Word1 | 16~31 通道数字量数据输入

控制字详细说明

| Bit15~Bit3 | Bit2~Bit0
Word0 | 保留 | 模块滤波延时参数配置，具体分为 6 个档次，如下所示：注意：参数配置值高低位说明：左边为高位，右边为低位。（ 例 001：最左边第一个‘0’为最高位 Bit2，最右边的‘1’则为最低位 Bit0000（默认值）：延时 4 ms 001：延时 0 ms 010：延时 1 ms 011：延时 10 ms 100：延时 30 ms 101：延时 100 ms