# 技术规格

### 技术参数指引

SC3248(8通道4..20mA模拟量量输入模块)

项目 | SC3248
输入通道数 | 8（单端两线制）
供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %)
信号电流 | 4mA ～20mA
分辨率 | 16位
输入阻抗 | ～200Ω
输入滤波截止频率 | 10KHz
转换时间 | ～400μs
测量误差 | ＜0.1% （0～55℃，相对于满量程）
分布式时钟（64bit） | 支持SM与DC同步切换
分布式时钟精度 | << 1μs
Us供电消耗 | 典型值165mA
过程镜像位宽 | 16位
电气隔离耐压 | 500 V (通信与现场电压）
工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃
储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃
相对湿度 | 95 %，无冷凝
外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm
重量 | ～25 g
安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求）
安装位置 | 35mm上下安装间隙
位置编码 | 1 & 5
防护等级 | IP20