# 技术规格

### 技术参数指引

型号 | SRL5012
高速计数通道 | 2通道（A、B、C）单端输入最大200KHZ，差分最大1MHZ，额定电压5VDC、24VDC
总线5VDC消耗电流（满载时） | 250mA
高速计数器输入特性 | RS422差分输入
其他输入特性 | 单端（额定24V最大200KHZ）、差分（5V最大1MHZ）
Latch输入特性 | 单端输入，24V
门控信号输出 | 2DO，NPN型
分布式时钟 | 支持
高速计数模式 | 1.单端计数，对A相脉冲进行计数，B为方向，B为高电平则加计数，低电平减计数。 2.差分计数，A，B相脉冲正交，A超前B相位90°则加计数，否则减计数。 3.主站使能当前计数值设置功能，Set counter为TRUE，则当前计数值被设置成预置值。 4.主站使能锁存功能，可设置在C相上升沿、LATCH输入端的上升沿或下升沿，锁存当前计数值。
隔离
通道与总线之间 | 有
显示指示 | 电源供电绿色LED显示
系统电源诊断和警告 | 支持
工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%(无凝露）
尺寸（长×宽×高） | 27×100×68(mm)