# B码解码扩展扩展模块

SX2500-0510 B解码模块是专门用于对 IRIG-B 码进行解码的设备，解码后会生成同步秒脉冲和时间报文，用于对设备进行校时。该模块进行了专门的 3KV 电气隔离，即使RS485 端口被浪涌损坏，浪涌电流也不会损坏内部电路和用户电路。同时每个端口均有EMC 保护，增强抗干扰能力。模块具有处理速度快，输出精度高的特点，能满足设备对时间的高精度要求。

物理特性
重量 | ≤0.5Kg
工作温度 | -40~60℃
存储温度 | -40~80℃
相对湿度 | 5～95%(无凝结)
整体尺寸 | 宽高与网口扩展保持一致。长度不大于100mm
电气特性
功率要求 | P＜1W
供电要求 | 主体供电（无需外接电源）
输入接口 | RS485(A/B/GND)
机械特性
安装方式 | DIN导轨安装（参考主机扩展模块安装手册）
机械尺寸 | 60*100*70.5mm
性能/功能特性
支持系统 | 支持UBUNTU 该模块透传可选
对时精度 | 1ms
输出报文规约 | Modbus-RTU 和 DLT1100.1-2018 电力规约（可选）

通讯协议

采用 Modbus-RTU 规约格式，串口波特率默认 9600bps。数据一共 19 个字节，B 码有效时。