# 安装与接线

### 硬件配置及接口说明

1 EtherCAT 网络接口：IN 为输入端口，OUT 为输出端口，100M 自适应速率，支持标准 RJ45 网口。

2 拨码开关：可用于配置从站 ID 标识，暂未开放。

3 电源输入端：24V DC，耦合器电源输入端是位于耦合器主体右下方的 6 个端子，其中 X1.1 和 X1.2 端子为 24V，X1.3 和 X1.4 为 24V 的 0V,X1.5 和 X1.6 为 PE 接大地，同极性（同色）端子模块内部已经短接。

4 TYPE-C 接口：该接口电气连接与通用标准不同，为内部测试使用，请勿连接防止短路！！！

SRT8200 电源输入端接线图

SRT8200 尺寸图

SRT8200 耦合器尺寸图

### 模块安装拆卸说明

SRT8200 模组安装说明

先将耦合器固定在导轨上，之后将 IO 模块依次沿箭头方向推入 DIN 卡销，固定在导轨上，注意对齐模块中间缺口，请勿使用蛮力安装；

将耦合器橙色卡扣向导轨内侧（逆时针）旋转卡住导轨防止松动。

SRT8200 模组拆卸说明

首先应拆除本模块所有的信号电缆或电源电缆；

一只手按住模组其他位置，一只手拉动橙色拉杆将模块取下，请勿使用蛮力拆卸；将耦合器橙色卡扣向导轨外侧（顺时针）旋转脱离导轨。

注意，SRT1032、SRT2132、SRT2232 三种型号模块是通过内部螺丝固定的，拆卸时不可分离，必须整体拆下，请注意区分。

将 SRT 系列 IO 模组从导轨拆下示意图

模块接线说明接线端子参数说明

SRT 系列 IO 模块外形设计实现了统一化，接线端子数量增加到 20 个，可以 8 点配置一组 COM 端，产品更加灵活，模块接线端子自上到下分别定义为 X1（X1.1~X1.4）,X2

（X2.1~X2.6）, X3（X3.1~X3.4），X4（X4.1~X4.6）,每个型号模块接线方式请参照对应模块说明书，接线端子各项参数如下表：

SRT 系列模块接线端子参数表

接线端子参数
额定电流 | 4A
额定电压 | 250V
通道间距 | 3.81mm
接线容量 | 0.2~1mm2

端子接线及剥线要求说明

SRT 系列 IO 模块的接线端子采用免螺丝设计，模块接线端子较为紧凑，接线时请先用剥线钳将导线剥去一定长度，剥好的导线需要加装管状预绝缘端头并用压线钳压紧， 请使用标准预绝缘端头，注意：剥线长度为 10mm。适用线径如下表，推荐您使用 AWG20（线径 0.5mm2）。

标准管状预绝缘端头尺寸对照表

AWG | mm2 | D1 | D2 | L | L1
20 | 0.5 | 1 | 2.6 | 16 | 10
18 | 0.75 | 1.2 | 2.8 | 16 | 10
17 | 1 | 1.4 | 3 | 16 | 10

标准管状预绝缘端头 0510 尺寸示意图

端子接线实物图

SRT系列 IO 模块拆线用螺丝刀推荐尺寸图

请将处理好的线缆沿接线孔轻轻压入，接好后，反向用力，可明显感觉到线缆已经固定不动，接线完成；拆线时仅需一把一字型的螺丝刀，推荐刀头尺寸为：0.4mm*2.5mm， 请沿接线端子旁边的一字型凹槽（拆线专用压柄）轻轻按下，此时线缆即可轻松拆下。