# DP接口

### DP接口规格

工智机采用标准DP显示接口，主要规格如下：

项目 | 规格
信号类型 | 数字DP1.2
最高分辨率 | 1920x1080@60Hz
是否支持热插拔 | 支持

DP端子pin脚定义如下所示：

序号 | 描述 | 功能
1 | ML_Lane 0（p） | 主链路通道0：差分信号
2 | GND | -
3 | ML_Lane 0（n） | 主链路通道0：差分信号
4 | ML_Lane 1（p | 主链路通道1：差分信号
5 | GND | -
6 | ML_Lane 1（n） | 主链路通道1：差分信号
7 | ML_Lane 2（p） | 主链路通道2：差分信号
8 | GND | -
9 | ML_Lane 2（n） | 主链路通道2：差分信号
10 | ML_Lane 3（p） | 主链路通道3：差分信号
11 | GND | -
12 | ML_Lane 3（n） | 主链路通道3：差分信号
13 | GND | -
14 | GND | -
15 | AUX_CH（p） | 辅助通道：差分信号
16 | GND | -
17 | AUX_CH（n） | 辅助通道：差分信号
18 | Hot Plug | 热插拔检测
19 | DP_PWR Return | 接口电源反馈信号
20 | DP_PWR | 电源：+3.3V