# 附录

### 工智机安装deb组件方法

1.将个人电脑连接至交换机中，并使其IP地址与工智机在同一网段中。

2.将工智机组件iotmqtt_0.0.2_amd64.deb下载至个人电脑中，放置在文件夹下。

3.在文件夹位置处输入“cmd”，回车。

4.通过scp命令将iotmqtt_0.0.2_amd64.deb文件传输到客户端工智机中。

    scp -P 2224 iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb sinsegye@192.168.110.137:\~

密码为1.

通过ssh 远程连接到工智机命令行

    ssh -p 2224 sinsegye@192.168.110.137

通过dpkg命令，安装iotmqtt_0.0.2_amd64.deb文件

    sudo dpkg -i iotmqtt\_0.0.2\_amd64.deb

使用nano命令打开SinsegyeRTE.cfg文件

    sudo nano /usr/local/etc/SinsegyeRTE/SinsegyeRTE.cfg

在 [ComponentManager]下，添加Component.0=AcpPlcAccess（红色部分视具体情况而增加)。Ctrl+X退出—输入Y—回车确定。

重启工智机

    sudo reboot