# 安装与接线

### 接线图

### 接线端子定义

Encoder
端子标识 | 端子定义 | 说明 | 端子标识 | 端子定义 | 说明
A0 | A+ | 编码器A+ | B0 | A- | 编码器A-
A1 | B+ | 编码器B+ | B1 | B- | 编码器B-
A2 | Z+ | 编码器Z+ | B2 | Z- | 编码器Z-
A3 | EV | 5V编码器电源 | B3 | EG | 0V编码器电源
A4 | X00 | DI通道0（探针功能） | B4 | Y00 | DO通道0（比较输出）
A5 | X01 | DI通道1（探针功能） | B5 | Y01 | DO通道1（比较输出）
A6 | X02 | DI通道2 | B6 | Y02 | DO通道2
A7 | COM | 输入公共端COM | B7 | Y03 | DO通道3
A8 | 24V | 现场侧电源24V | B8 | 0V | 现场侧电源0V