# 技术规格

### 技术参数指引

模拟量输入
产品型号 | SRR3268
总线输入电源额定电压 | 5VDC（4.5V~5.5V）
总线输入电源额定电流 | /
输入点数 | 8
输入类型 | 电流型
输入信号 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA、-20mA~+20mA（量程可调，默认为0mA~20mA）
输入信号类型 | 差分信号
通道反应时间 | 550us / ch850us / 8ch
分辨率 | 16bits
采样速率（全通道） | ≤1ksps
精度 | 25℃时±0.1%，全温度范围±0.3%
输入滤波 | 支持
平滑级数 | 1~200
输入阻抗（电压型） | -
输入阻抗（电流型） | ≤250Ω
共模电压范围 | -
通道允许最大电压（电压型） | -
通道允许最大电流（电流型） | 30mA
系统不能被影响 | ±15V电源损坏短路时，系统+5V电源不能被影响
电位隔离 | 在通道之间不隔离，在通道和背板总线之间隔离，在通道和电源电压间隔离
输入过载保护 | 支持限流保护
输入保护 | ±30mA
隔离耐压 | 500VDC
额定电流消耗 | /
功耗 | /
通道指示灯 | 绿色LED灯