# COM接口

### 串口通信规格

COM1&COM2支持RS485协议，COM3&COM4支持RS232协议。
串口默认都在实时侧，暂不支持虚拟化。

### RS485通信

RS485通信接口定义

接口 | 信号名 | 接口 | 信号名
1B | RS485-(COM1) | 2B | RS485-(COM2)
1A | RS485+(COM1) | 2A | RS485+(COM2)
G | GND(COM1) | G | GND(COM2)
3B | RS485-(COM3) | 4B | RS485-(COM4)
3A | RS485+(COM3) | 4A | RS485+(COM4)
G | GND(COM3) | G | GND(COM4)

RS485通信规格

项目 | 规格
通道数 | 4
波特率 | 4.8K，9.6K，19.2K，38.4K，57.6K，115.2K
最大从站点数 | 31
支持协议 | Modbus RTU协议和自由协议
隔离方式 | 隔离

### RS232通信

RS232通信接口定义

接口 | 信号名 | 接口 | 信号名
5T | TXD(COM5) | 6T | TXD(COM6)
5R | RXD(COM5) | 6R | RXD(COM6)
G | GND(COM5) | G | GND(COM6)

RS232通信规格

项目 | 规格
通道数 | 2
波特率 | 4.8K，9.6K，19.2K，38.4K，57.6K，115.2K
最大从站点数 | 1
支持协议 | Modbus RTU协议和自由协议
隔离方式 | 隔离