# 第九章：扫描设备

本例以在MetaFacture中扫描连接SRC8200 EtherCAT IO模块为例，演示如何在MetaFacture中扫描设备，当要扫描第三方设备时，可以参考此案例。

系统搭建图

用网线将PLC和SRC8200连接起来

### 第1节：添加总站

1. 连接上PLC

2. 安装SRC8200 IO模块设备描述文件

3. 在设备窗口选择【Device】，右键选择【添加设备】

4. 根据设备的通信协议添加一个总站，本事例中使用的是EtherCAT通信协议，所以选择EtherCAT总站：【现场总线】-【EtherCAT】-【EtherCAT Master】，点击【添加设备】，点击【关闭】。

5. 配置总站

设置扫描地址，在步骤1中，SRC8200连接在Lan3网口，所以选择eth2（eth序号从0开始，所以比Lan序号减少1）

展开【选项】，勾选【自动重启从站】。

### 第2节：扫描从站

1. 工具栏点击【登录】按钮登录PLC，如果出现如图所示信息，点击【是】

2. 设备窗口选择总站【EtherCAT Master】，右键选择【扫描设备】

3. 如果以上配置均正确，扫描设备页面可以看到被扫描出来的设备，型号和排序与实际连接的物理设备型号和排序一致，确认无误后，点击【复制所有设备到工程】（如果没有扫描内容显示，或扫描到的内容不正确，请点击左下角【扫描设备】再试一次）

4. 工具栏点击【退出】图标，IO模块就被添加到设备树了