# 龙门参数列表

索引 | 名称 | 释义
P22.20 | 龙门类型 | 0-刚性龙门 1-柔性龙门
P22.21 | 龙门运行模式 | 0-主动 2-差动
P22.22 | 龙门通讯使能 | 0-关闭 1-开启
P22.23 | 开启龙门同步 | 0-关闭 1-开启
P22.24 | 双原点回零预对齐方式 | 0-关闭 1-正限位预对齐 2-负限位预对齐
P22.26 | 对齐方式 | 0-被动对齐 1-主动对齐（增量） 2-主动对齐（绝对）
P22.27 | 清除龙门同步偏差 | 0-关闭 1-清除
P22.28 | 龙门同步允许最大偏差 | 编码器单位
P22.30 | 龙门通讯状态标志 | 0-未建立通讯 1-通讯成功
P22.31 | 龙门同步状态显示 | 0-未同步 1-同步
P22.32 | 龙门对轴电流反馈 | 百分比单位
P22.33 | 龙门同步偏差显示 | 编码器单位
P22.35 | 龙门对轴绝对位置 | 编码器单位
P22.37 | 龙门本轴绝对位置 | 编码器单位
P22.39 | 对齐状态 | 0-未完成 1-对齐中 2-对齐完成
P22.40 | 双原点回原状态 | 0-主轴回原 1-从轴回原 2-主轴定位 3-从轴定位
P22.41 | 龙门绝对位置偏移 | 两轴绝对坐标系的偏移，编码器单位
P22.60 | 对轴限位屏蔽 | 0-对轴限位有效 1-屏蔽对轴限位警告
P22.61 | 龙门偏置 | 编码器单位
P22.66 | 龙门偏置生效 | 0-关闭 1-生效