# 功能调试

### 参数说明

信号超采样周期是：Sample Cycle Time = Sync Unit Cycle Time/Oversampling Factor，且采样周期最小为10µs，进行采样。例：总线周期时间为1000µs，采样次数为100次，那么采样周期为10µs。每过10µs采样一个值，需执行100次，这些数据在下一个总线周期中累积并传输。

参数 | 说明
Operation Mode： | 使用通道数选择： 2 Channels：选择使用两个通道 1 Channel：选择使用一个通道（第一通道）
Sync Unit Cycle Time (µs)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定
Oversampling Factor: | 超采样参数：每个周期采样次数，最大可以采集100次 1：1 2：2 3：4 4：5 5：8 6：10 7：16 8：20 9：25 10：32 11：40 12：50 13：64 14：80 15：100
Sample Cycle Time (µs): | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定