# SRL2032 | 数字量输出模块

### 概览

SRL2032 数字量输出模块是工业自动化系统中专注于信号输出控制的专用组件，适用于需大规模驱动外部设备的工业场景。​

电源参数方面，总线电源为 5VDC，满载时消耗电流 186mA，适配工业标准供电环境。​

模块具备 32 路 NPN 型固态 MOSFET 输出通道，支持电子式短接保护，增强系统安全性。最大灯负载 5W，“1” 状态输出电流 0.5A，漏电流＜1mA，满足多种负载驱动需求。开关频率因负载类型而异：阻性负载最大 100Hz、感性负载 0.5Hz、灯负载 10Hz，适配不同工况。​

绝缘测试电压达 500V DC，通道与总线之间、通道间均有隔离，有效抵御干扰。每通道配备绿色 LED 输出指示灯，支持系统电源诊断和警告功能，便于状态监控与故障排查。非屏蔽电缆最长 100m，为工业现场长距离布线提供支持，是大规模输出控制的可靠选择。