# 技术规格

### 技术参数指引

SC4224(4通道±10V模拟量量输出模块)

项目 | SC4224
输出通道数 | 4（单端两线制）
供电电压 | 24 V DC (-15 %/ +20 %)
信号电压 | -10V ～+10V
负载 | ＞2KΩ （短路保护）
测量误差 | ＜0.1% （0～55 ℃，相对于满量程）
分辨率 | 16位
转换时间 | ～200μs
分布式时钟（64bit） | 支持SM与DC同步切换
分布式时钟精度 | << 1μs
Us供电消耗 | 典型值165mA
Up供电消耗 | 典型值26mA + 负载 （＜5mA/通道）
电气隔离耐压 | 500 V (通信与现场电压）
工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃
储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃
相对湿度 | 95 %，无冷凝
外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm
重量 | ～24 g
安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求）
安装位置 | 35mm上下安装间隙
位置编码 | 1 & 7
防护等级 | IP20