# 维修与保养

### 注意事项

- 严禁非专业人员进行产品保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行产品维保，否则有触电危险！
- 切断所有产品的电源后，请至少等待产品警告标签上规定的时间后再进行产品维保等操作。
- 维保时避免产品及部件接触或附带易燃物品，并做好防静电措施。
- 避免盖板脱落，否则可能对产品及人身造成伤害。
- 避免污染或损坏密封圈，否则影响产品密封性，可能导致产品寿命缩短甚至有炸机的危险。

### 定期检查项

工智机零部件可能在长时间使用情况下会因环境条件而发生老化等情况，需要定期检查。检查周期以6～12月1次为标准。可根据实际使用情况需适当缩短检查间隔。

项目 | 检查方法 | 判断标准
电源 | 请使用万用表对端子间进行检测并调整，将供给电源控制在容许电压变化范围内。 | AC 220V
风扇 | 打开机箱盖，肉眼观测风扇运行情况 | 风扇运行，定期清理积灰
状态指示灯 | 肉眼观测，对比指示灯说明 | 是否正常
环境温度 | 使用温度计测量环境温度 | 参照设备型号对应得环境要求
使用湿度计测量环境湿度 | 参照设备型号对应得环境要求
有无灰尘、污垢、盐分、铁屑聚 | 需及时清理，并避免污染源扩散
是否沾有水、油、化学品等的飞沫 | 需及时清理，并避免污染源扩散
是否直接对主体造成振动或冲击 | 需及时隔离震动源，并避免污染源扩散
附近有无干扰源 |
安装接线 | 外部接线的螺丝是否松动 |
外部接线电缆是否即将断裂 |