# 梯形图编程（LD）

### 用梯形图（LD）编程语言创建POU​

1.在设备树中选择应用。

2.选择命令工程 ➔ 添加对象 ➔ POU。
⇒将打开添加POU对话框。

3.输入名称，然后选择实现语言梯形图（LD）。
单击打开。
⇒MetaFacture在设备树中添加一个POU，同时在编辑器中被打开。一个空网格在逻辑区域被插入。空网络在左侧以垂直线界定，该垂直线表示母线。视图工具箱也将自动打开，其中提供了用于LD编程的合适元素，运算符和功能块。

### 添加触点和功能块（TON）

要求：在编辑器中打开了带有实现语言LD的POU，并插入了一个空网络。

1.在视图工具箱中单击类别梯形图元素。

2.单击触点元素，将其拖动到您的网络中，然后在插入位置处释放鼠标按钮从这里开始。
⇒联系人直接在垂直线的左侧添加到网络中。

3.点击？？？并输入布尔变量的标识符。您也可以使用输入助手。

4.在视图工具箱中单击功能块类别，然后将功能块TON拖到插入线右边连接线上的插入位置。
⇒MetaFacture在触点右边插入TON框。触点与TON块的输入IN连接。

5.在输入PT处输入时间常数，例如T＃3s。
⇒如果您的联系人变量为TRUE，则TON框的输入IN也为TRUE。TON框以例如T＃3s的接通延迟将TRUE值转发到输出Q。

### 插入封闭的分支​

要求：在编辑器中打开了带有实现语言LD的POU，并插入了一个空网络。

1.在空网络内单击，然后选择命令FBD/LD/IL ➔ 插入出点。

2.选择触点左侧的连接线，然后选择命令FBD/LD/IL ➔ 设置分支起点。
⇒连接线上的起点用红色矩形标记。MetaFacture用蓝色矩形标记分支的所有可能终点。

3.单击蓝色矩形以设置封闭线分支的终点。
⇒MetaFacture在起点和终点之间插入分支。程序流将通过两个分支到达终点。
如果将分支插入功能块而不是触点，则仅当其他分支都不为TRUE时才调用该方框。