# 指示灯说明

SRE5034指示灯说明

指示灯 | 说明
PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电；
5V（绿色） | 5V指示灯电源输出指示灯： 亮：电源输出正常 灭：电源输出异常
Q1（绿色） | 亮：通道1门控有输出。灭：通道1门控无输出。
Q2（绿色） | 亮：通道2门控输出。 灭：通道2门控无输出。
Q3（绿色） | 亮：通道3门控输出。 灭：通道3门控无输出。
Q4（绿色） | 亮：通道4门控输出。 灭：通道4门控无输出。
A1 | 通道1， A相输入指示
B1 | 通道1， B相输入指示
C1 | 通道1， C相输入指示
A2 | 通道2， A相输入指示
B2 | 通道2， B相输入指示
C2 | 通道2， C相输入指示
A3 | 通道3， A相输入指示
B3 | 通道3， B相输入指示
C3 | 通道3， C相输入指示
A4 | 通道4， A相输入指示
B4 | 通道4， B相输入指示
C4 | 通道4， C相输入指示
L1 | L1输入指示
L2 | L2输入指示
L3 | L3输入指示
L4 | L4输入指示