# SRR3214 | 模拟量输入模块

### 概览

SRR3214 模拟量输入模块是工业自动化系统中精准采集电压信号的核心组件，适用于需对多种电压信号进行监测的工业场景。​

电源参数方面，总线输入电源额定电压 5VDC（4.5V~5.5V），额定电流≤145mA，额定电流消耗 145mA，功耗 0.725W，能效表现稳定。​

模块具备 4 路电压型输入通道，支持 Disable、-10V~+10V（默认）等多种量程（可调），适配单端信号。单通道反应时间 230us，4 通道 380us，16bits 分辨率搭配≤1ksps 全通道采样速率，确保数据采集快速精准，25℃时精度达 ±0.1%，全温度范围 ±0.3%。​

支持输入滤波（平滑级数 1~200），输入阻抗≥400kΩ，通道允许最大电压 30V，具备钳位保护与 ±30V 输入保护。通道间不隔离，与背板总线及电源电压隔离，隔离耐压 500VDC，且短路时不影响系统 + 5V 电源。配备绿色 LED 通道指示灯，保障稳定运行与调试便捷。