# 功能调试

### RXPDO参数说明

输入参数 | 数据类型 | 含义
CHx
Counter value | UDINT | 当前计数值，最高位为符号位（实际为有符号数据）。
C Latch value | UDINT | 根据配置，在C相锁存的当前计数值。
CHx Status
input A | BOOL | A相输入
input B | BOOL | B相输入
input C | BOOL | C相输入
Counter overflow | BOOL | 1：当前计数值上溢出；0：计数值上溢出后，继续向上计数值超过5000.
Counter underflow | BOOL | 1：当前计数值下溢出；0：计数值下溢出后，继续向下计数值超过5000.
Set counter done | BOOL | 1：有效设置计数器当前计数值；0：Set counter为0；
Latch C valid | BOOL | 1：C相输入锁存标志位；0：未进行锁存；
其他
Latch1 | BOOL | 1：Latch1通道有信号输入；0：Latch1通道无信号输入；
Latch1 valid | BOOL | 1：Latch1信号锁存成功标志位；0：未进行锁存；
Latch1 value | UDINT | 根据配置，Latch1信号锁存的当前计数值。
Latch2 | BOOL | 1：Latch2通道有信号输入；0：Latch2通道无信号输入；
Latch2 valid | BOOL | 1：Latch2信号锁存成功标志位；0：未进行锁存；
Latch2 value | UDINT | 根据配置，Latch2信号锁存的当前计数值。
Latch3 | BOOL | 1：Latch3通道有信号输入；0：Latch3通道无信号输入；
Latch3 valid | BOOL | 1：Latch3信号锁存成功标志位；0：未进行锁存；
Latch3 value | UDINT | 根据配置，Latch3信号锁存的当前计数值。
Latch4 | BOOL | 1：Latch4通道有信号输入；0：Latch4通道无信号输入；
Latch4 valid | BOOL | 1：Latch4信号锁存成功标志位；0：未进行锁存；
Latch4 value | UDINT | 根据配置，Latch4信号锁存的当前计数值。

### TXPDO参数说明

参数 | 数据类型 | 含义
CHx
Set counter value | UDINT | 当前计数值设置值
ConfigData | BYTE | Bit0~Bit7设置模块工作方式配置
Set counter | BIT | 上升沿将Set counter value设置到当前计数值Counter value
Enable latch C | BIT | 1：在C相输入上升沿锁存Counter value到Latch value注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Clear cnt val | BIT | 清除通道计数值
Clear flow flag | BIT | 清除通道上溢出和下溢出标志
Gate threshold0 | UDINT | 门控比较值0
Gate threshold1 | UDINT | 门控比较值1
Latchx Ctrl
ConfigData | BYTE | 锁存方式配置
Enable latch extern on positive edge | BIT | 1：在Latch上升沿锁存Counter value到Latch value注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Enable latch extern on negative edge | BIT | 1：在Latch下降沿锁存Counter value到Latch value注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。

### 参数配置说明（通道）

SRE5034

工作模式
位 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0
工作模式 |  |  |
AB相正交4倍频计数 | --- | --- | 0 | 0
AB相正交单倍频计数 | --- | --- | 0 | 1
脉冲+方向计数 （A：脉冲 B：方向，B高电平减计数，低电平加计数） | --- | --- | 1 | 0
门控输出配置 |  |
位 | Bit6 | Bit5 | Bit4
门控模式 |
门控输出模式1 | 0 | 0 | 1
门控输出模式2 | 0 | 1 | 1
门控输出模式3 | 1 | 0 | 1
门控输出模式4 | 1 | 1 | 1
滤波配置 |  |
位 | Bit7 |  |
滤波配置 |  |  |
关闭滤波 | 0 |  |
开启滤波 | 1 |  |