# 开始

### 程序PLC_PRG

PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR

iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;

rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
要求：该应用程序正在控制器上运行PLC_PRG程序。

1.在设备树中，选择应用程序，然后通过单击工程 ➔ 添加工程来添加新的跟踪对象。
⇒将打开相应的跟踪编辑器，并在跟踪菜单中提供可用的命令。

2.单击跟踪 ➔ 配置⇒将打开跟踪配置对话框。

3.选择一个用于运行跟踪功能的任务。通常，这与PLC_PRG中运行的任务相同。

4.单击添加变量将条目添加到跟踪配置的树视图中，并分配一个IEC变量（例如PLC_PRG.rSin）。

5.单击跟踪 ➔ 下载跟踪。
⇒MetaFacture将跟踪配置加载到控制器。该应用程序开始记录数据，并将数据传输到MetaFacture，在那里它以图形的形式显示在跟踪图中。 提供了用于浏览样本和控制数据记录的命令。

### 例如​

> 跟踪IEC变量PLC_PRG.rSin的正弦形状数据

> PLC_PRG程序正在控制器上运行。当您按照“开始”的说明操作时，MetaFacture将显示以下跟踪关系图。

> (1)：配置
> (2)：添加变量