# 工业相机

### 概览

SVC-G12MC该系列产品具有高清晰度、低噪声、性能出色、安装及使用 方便等特点，适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

适用于离散工业、流程工业、医疗、科研、教育以及安防等领域。

- 100米远距离稳定传输，可选配POE供电
- 外触发及闪光灯同步，多达7路GPI0, 全部光电隔离 支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网
- 特有的数据包重传技术，保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计，像使用USB相机一样简单，即插即用 支持Windows、Linux、MacOS系统

### 技术参数指引

项目 | SVC-G12MC
传感器 | 1/2”CMOS
快门类型 | 滚动快门
相机类型 | 彩色
像元尺寸 | 1.6umx1.6um
有效像素 | 1200万
分辨率@帧率 | 4000X3000最大@9.75FPS
输出像素宽度 | 8bit
曝光方式 | 行曝光
GPI0 | 1路光隔输入，1路光隔输出；可选配3路输入4路输出
最大增益(倍数) | 64
曝光时间范围(ms) | 0.034~9792
AD宽度 | 10bit
帧缓存 | 128M Bytes
用户自定义数据区 | 2K Bytes
视频输出格式 | Bayer RG 8bit Mono 8bit
视觉标准协议 | GigE Vision V1.2、Genl Cam
镜头接口 | C/CS接口，提供转接环
接口 | 千兆网、POE(选配)
电源供电 | 12~24V/POE,48~57V(POE为选配)
功率 | <2.5W
外形尺寸 | 29(mm)X29(mm)X40(mm)(不含镜头底座和后壳接口)
重量 | <75g
工作温度 | 0~50度
工作湿度 | 20~80%(无凝结)
储存温度 | -30~60度
储存湿度 | 20~95%(无凝结)
操作系统 | WIN7/8/1032&64位系统，Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统
驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动0CX组件TWAIN组件
编程语言包 | C/C++/C#/VB.NET/Python/Java
其它功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死 点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等

### 针脚定义

端口 | 引脚号 | 线颜色 | 信号名 | 信号说明 | 备注
Port A | 1 | 白 | GPI1+/TRIG_IN+ | GPI1正端/触发输入正端 | 默认为触发输入
2 | 绿 | GP01+/STRB_OUT + | GP01正端/闪光灯输出正端 | 默认为闪光灯输出
3 | 黄 | GP01-/STRB_OUT- | GP01负端/闪光灯输出负端 | 默认为闪光灯输出
4 | 空脚 |  |  |
5 | 黑 | PWRGND | 相机电源输入负端 |
6 | 棕(高柔蓝色) | GPI1-/TRIG_IN- | GPI1负端/触发输入负端 | 默认为触发输入
7 |  | PWR12V | 相机电源输入正端 |
8 | 红空脚 |  |  |
Port B | 1 |  | GP04+ | GP04正端输出 |
2 | 白 | GP02+ | GP02正端输出 |
3 | 绿 | GP03+ | GP03正端输出 |
4 | 黄 |  |  |
5 | 空脚 | GPI0_COM | GPI0公共负端 |
6 | 黑 | GPI2+ | GP12正端输入 |
7 | 棕 | GPI3+ | GPI3正端输入 |
8 | 红 |  |  |