# 技术规格

### 技术参数指引

SC3274(4通道热电阻测量模块)

项目 | SC3274
输入通道数 | 4（三线制）
输入滤波截止频率 | 典型值 1 kHz
传感器类型 | PT100、PT1000、NI100
转换时间 | 约2ms~800ms
测量电流 | 典型值5mA（取决于负载）
测量范围 | -200℃…850℃（铂传感器）-60℃…250℃（镍传感器）
温度范围 | 取决于范围：+850°C（铂传感器）;-60°C…+250°C（镍传感器）
分辨率 | 0.1摄氏度每位
测量误差 | < ±0.5°C 用于铂传感器< ±1.5°C（使用扩展温度时范围）
分布式时钟（64bit） | -
Us供电消耗 | 典型值165mA
电气隔离耐压 | 500 V(通信与现场电压）
工作温度 | ﹣25 ℃～﹢85 ℃
储存温度 | ﹣40 ℃～﹢85 ℃
相对湿度 | 95 %，无冷凝
外形尺寸 | ～12 x 62 x 55 mm
重量 | ～25 g
安装 | PCB （信号分配板可支持导轨、螺钉等多样化需求）
安装位置 | 35mm上下安装间隙
位置编码 | 1 & 5
防护等级 | IP20