# 智能数据采集单元硬件(SD-DA7000)

### 概览

SD-DA7008/7016/7024是中科时代针对工业关键设备非稳态运行特点推出的 一款多通道状态采集系统，产品具备8路、16路、24路加速 度、温度采集，转速测量，缓变量采集，系统的最大特点是 采用模块化设计，最大支持24路加速度和温度采集，也可以配置成12路缓变物理量采集，比如压力、温度、电压、电流等，产品具备两路转速量可进行转速关联采集，并具备可配置的IO输入输出模式。

SD-DA7008/7016/7024在通讯模式上，是最齐全的，具备 以太网、光纤、WIFI、4G等多种模式，保证了在现场的适用性，同时也可以通过两路RS485或者EtherCAT总线将数据送至DCS或PLC，真正与现场控制系统融合。在线监测单元具备 24通道全同步采集的功能，准确监测设备故障，是工业关键 设备维护的利器。

### 功能面板

SD-DA7008/7016/7024 在线监测单元，默认配置如下图，正面：

- 16路IEPE加速度接口连接加速度传感器，可选配带测温功能传感器；
- 4路缓变量接口，可采集电压、电流；
- 4路开关量输入接口，干湿接点；
- 2路转速量接口，连接转速传感器；
- 产品带有以太网，RS485通讯功能；
- 音频接口，连接IEPE声音传感器，判断现场噪声状况；
- 调试接口，可以用调试串口进行采集单元的配置；
- 指示区域，指示产品运行状态；

### 指示灯说明

RUN指示灯

系统上电，等待大概20s左右，RUN灯闪烁，说明系统工作正常；如果一直不闪，则说明系统工作异常。

COM指示灯

系统上电，COM灯常亮，等待大概30s左右，COM灯闪烁，说明设备与服务器连接正常；如果一直常亮， 则说明连接失败。

ERR指示灯

系统上电，ERR灯常亮，等待大概30s左右，如果ERR灯闪烁，则说明系统自检异常；如果保持常亮，则说明自检正常。

### 监测单元电源接入 (电源区域)

首次从包装箱中取出监测单元，检查外观正常后，由P+ P- 接入 8~36DC电源，注意正负极性 (有极性保护) ，注意外壳需要接入保护地进行浪涌保护。

### 监测单元调试接口

监测单元调试接口 ( 目前用配置串口，后期改为WIFI热点配置)

将附件中的配置串口取出，一端接入PC的USB接口，另外一端接入CFG RX/CFG TX/0V，运行在PC中安装的串口配置工具，SD-DA7000上电后进行各种参数的配置。

### 监测单元加速度测点接线

监测单元支持8/16路加速度温度一体式传感器采集。

加速度温度一体式传感器属于三线式，并非PT100类型，相关的传感器选型请提前与我们沟通；

### 缓变量接口

缓变量接口指的是接入现场的一些工艺数据物理接口，比如压力、流量、扭矩、温度等物理量，这些物理量以电压0~5V，0~10V，或者4~20mA的形式存在，对于电压信号，可以直接按照图纸接入，对于4~20mA信号，则有3种接线方式，监测单元支持2/3/4线制式的4路接口。

右图所示为2线制4~20mA接线方法，如果是电压量则不需要接入24V，直接接至P1+，P1-。

### 开关量接口

开关量接口目前支持4路 IO 口输入方式。

开关量输入直接接入D1 ，D0V即可，湿接点电压支持12~24V电平，且3.5KV电气隔离。

开关量输入有干接点和湿接点区别，在接入前务必确认，否则无法正常工作，板卡在出厂前已经设置好接点类型，请提前明确项目类型。

### 其他接口

4G接口，选择4G版本时，需要将此接口接4G天线；

WIFI接口，选择WIFI版本时，需要将此接口接WIFI 天线；

工业级SD卡接口，可移动存储；

光纤接口及光纤指示灯，选择光纤版本时，此接口接光纤