# SRC5042 | 脉冲计数&SSI绝对值编码器计数模块

### 概览

SRC5042 脉冲计数 & SSI 绝对值编码器计数模块是工业自动化系统中用于脉冲信号计数与编码器数据处理的关键组件，适配多种工业控制场景。

数字量输入方面，额定电压 24 VDC（18V～30V），具备 3 路信号通道，支持 NPN/PNP 类型。其中 PNP 型 “0” 信号电压 - 3~+3 V、“1” 信号 15~30 V；NPN 型 “0” 信号 15~30 V、“1” 信号 - 3~+3 V。输入电流 4 mA，采用光耦隔离设计，隔离耐压 500 VAC，各通道配备绿色 LED 指示灯，便于状态监控。

数字量输出部分，额定电压 24 VDC（18V～30V），含 4 路 NPN 型信号通道，支持阻性与感性负载，单通道额定电流最大 500 mA，具备过流保护功能。同样采用光耦隔离（500 VAC 耐压），搭配绿色 LED 通道指示灯，提升系统稳定性与运维便捷性，为工业计数与编码信号处理提供可靠支持。