# 技术规格

### 技术参数指引

接口参数
总线协议 | SC-Link
过程数据量：下行 | 10 Bytes
过程数据量：上行 | 17 Bytes
数字 IO | Input: 3 Ch，PNP/NPN | Output: 4 Ch，NPN
刷新速率 | 1 ms
技术参数
系统输入电源 | 5VDC
现场侧供电额定值（范围） | 24VDC（18V～36V）
输入通道电压额定值（范围） | 5VDC（差分）
编码器脉冲输入模式 | 绝对值式 SSI
编码器输入 | 1 通道
数据帧长度 | 10~40 位
位置值格式 | 支持格雷码或二进制
位置值 LSB/MSB | 可设置
SSI 编码器时钟频率 | ≤2.0 MHz
读取间隔时间 | 可设置
捕获功能 | 支持
外形尺寸 | 100×14.8×68.67mm
重量 | 50g
接线方式 | 免螺丝快速插头
安装方式 | DIN 35mm 导轨安装
数字量输入
额定电压 | 24 VDC（18V～30V）
信号点数 | 3
信号类型 | NPN/PNP
“0”信号电压（PNP） | -3~+3 V
“1”信号电压（PNP） | 15~30 V
“0”信号电压（NPN） | 15~30 V
“1”信号电压（NPN） | -3~+3 V
输入电流 | 4 mA
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500 VAC
通道指示灯 | 绿色 LED 灯
数字量输出
额定电压 | 24 VDC（18V～30V）
信号点数 | 4
信号类型 | NPN
负载类型 | 阻性负载、感性负载
单通道额定电流 | Max：500 mA
端口防护 | 过流保护
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500 VAC
通道指示灯 | 绿色 LED 灯