# 技术规格

### 技术参数指引

通用参数

接口参数
产品型号 | SRR5041
总线协议 | S-Link
过程数据量：下行 | 1Byte
过程数据量：上行 | 13Bytes
通道类型 | 编码器输入通道：1组SSI绝对值编码器通道
探针输入通道：2通道（1路编码器配2路探针功能），PNP/NPN
普通数字量输入通道：1通道（1路编码器配1路普通数字量输入），PNP/NPN
普通数字量输出通道：4通道（1路编码器配4路普通数字量输出），NPN
刷新速率 | 1ms
技术参数
系统输入电源 | 5VDC（4.5V~5.5V）
额定电流消耗 | 85mA
功耗 | 0.425W
现场侧供电额定值（范围） | 24VDC（20.4V~28.8V）
输入通道电压额定值（范围） | 24VDC（20.4V~28.8V）
编码器输入 | 1通道
编码器信号类型 | 差分信号，5V
数据帧长度 | 10~40位
位置值格式 | 支持格雷码或二进制
位置值LSB/MSB | 可设置
SSI编码器时钟频率 | ≤2.0MHz
读取间隔时间 | 可设置
探针功能（高速硬件锁存） | 支持
外形尺寸 | 100×16.11×80mm
重量 | 70g
接线方式 | 免螺丝快速插头
安装方式 | 35mm标准导轨安装
工作温度 | -20℃~+60℃
存储温度 | -40℃~+80℃
相对湿度 | 95%，无冷凝
防护等级 | IP20

数字量参数

数字量输入
额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V）
信号点数 | 3
信号类型 | NPN/PNP
OFF电压/OFF电流 | -3V~+5V/0.9mA以下
ON电压/ON电流 | 11V~30V/2.1mA以上
输入电流 | 4mA
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
通道指示灯 | 绿色LED灯
数字量输出
额定电压 | 24VDC（20.4V~28.8V）
信号点数 | 4
信号类型 | NPN
负载类型 | 阻性负载、感性负载
单通道额定电流 | Max：500mA
端口防护 | 过流保护
隔离方式 | 光耦隔离
隔离耐压 | 500VAC
通道指示灯 | 绿色LED灯