### 技术参数指引

| **项目** | **SP7020** |
|---|---|
| 操作系统 | MetaOS(默认桌面系统Windows，可选配CentOS/Ubuntu/欧拉/麒麟等) |
| 处理器 | Intel Core I5-12400 |
| 内存 | 16GB（标准配置） |
| 系统硬盘 | 128G SSD+512G SSD（标准配置） |
| 运控能力 | 256轴 |
| 带轴性能 | 8轴/250µs 64轴/500µs |
| LAN以太网 | 7路 |
| 串口 | 4\*COM(2\*RS485/RS232+2\*RS232) |
| USB接口 | 4\*USB 3.0+2\*USB 2.0 |
| DIDO | 不支持 |
| 显示接口 | HDMI+DP |
| 开关 | 带灯按钮开关 |
| SW端子 | 4PIN端子(开关+灯) |
| Line Out | 1\*line out |
| 扩展槽 | 不支持 |
| 电源输入 | DC 12V |
| 电源功率 | 标配150W AC220V电源适配器 |
| 安装方式 | 壁挂式或卧式安装 |
| 外观尺寸 | 208(宽)\*202(深)\*89(高) mm |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 工作温度 | -10~50℃ |