具有以下功能，MetaFacture支持控制器（PLC）之间的通信以及将安全设备插入PLC下方：

- **符号配置:** MetaFacture为应用程序中的变量创建具有某些访问权限的符号。使用这些符号，可以从外部（例如，从OPC服务器）访问变量。
- **数据源管理器**管理连接设置以及到远程设备（数据源）的数据传输。传输的数据映射到在可视化或本地应用程序中访问的数据源变量中。一个关于控制面板的示例，它控制远程设备并将设备的状态可视化为HMI应用程序。
- **网络变量**网络变量是其值可由网络中不同控制器访问的变量。变量必须在发送设备和接收设备的相同列表中被严格定义。这些列表已分配给应用程序，但可以位于不同的项目中。
- 可以在设备树中的PLC下方插入**安全设备**。从安全设备到现场设备建立通讯时，控制器网络和开发环境之间的通信链接通过该控制器进行路由。