### 订货信息

| **订货型号** | **描述** |
|---|---|
| SX5232-1111 | 内存8G，存储默认128G   ECAT从站：32（伺服轴或IO）   本体IO：8\*DI（支持PNP/NPN），4\*DO（支持PNP），4\*自适应DI/DO（支持PNP） |
| SX5232-1121 | 内存8G，存储默认128G   ECAT从站：32（伺服轴或IO）   本体IO：8\*DI（支持PNP/NPN），4\*DO（支持NPN），4\*自适应DI/DO（支持NPN） |
| SX5232-2112 | 内存16G ，存储默认256G   ECAT从站：32（伺服轴或IO）   本体IO：8\*DI（支持PNP/NPN），4\*DO（支持PNP），4\*自适应DI/DO（支持PNP） |
| SX5232-2122 | 内存16G ，存储默认256G   ECAT从站：32（伺服轴或IO）   本体IO：8\*DI（支持PNP/NPN），4\*DO（支持NPN），4\*自适应DI/DO（支持NPN） |