### 系统刷写

- 制作U盘启动盘
  在工作电脑上，下载rufus软件以及系统镜像
  rufus软件下载地址：https://rufus.ie/downloads/ 建议下载最新版。
  iso镜像请从官网下载对应版本，以下载SP7020H镜像为例，点击资源文件进行下载
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfbdbab5e1.jpg)

  通过rufus工具将iso镜像装到U盘或硬盘内(U盘建议32G及以上)
  将U盘插至工作电脑上，在工作电脑上直接点击"rufus.exe"文件运行rufus软件，可见下述界面。
  根据红框所示进行参数配置，点击开始。配置好的安装选项如下图:卷标输入:Rescuezilla
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfbe7cb3fa.png)


* 等待状态进度条读取完毕，制作好的U盘内容中，可见系统文件夹IMG\_files，如下图所示。type I系统包含linux文件夹，Type II系统包含linux和windows文件夹。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfbf02542e.png)


- 给工智机刷写系统
将做好的U盘插在工智机上，给工智机上电。
进入工智机bios界面，通过 U盘 进入系统。
在开机启动页面快速点按delete或F2直至进入bios界面，进入"save & exit"页面。启动列表项，选择所使用的U盘，点击"enter"，进入系统。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/traffic/67ecfc1ea9889.jpg)


- 选择需要刷写的系统
从U盘进入系统后，可见下述画面。根据自行需要进行系统刷写：
"restore all": 重新刷写整个系统
"restore linux": 单独刷写底层linux系统，不影响上层windows系统。
 "restore windows":单独刷写windows系统，不影响linux系统

- 选择完毕后，点击回车进入下一步

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc2e214fc.png)

启动方式选择USB设备启动，点击回车

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc3f7ce25.png)

- 等待系统刷写完毕
通过上述操作后，可进入下述界面，等待系统刷写完毕即可。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc5523a21.jpg)


注:还原过程遇到此现象 说明只检测到一个硬盘,输入y ，输入"enter"确认后可继续下一步

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc6473f93.jpg)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc733deed.jpg)


* 屏幕上显示process completes,exit88；系统刷写结束；关机拔掉U盘即可

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc7f435ec.jpg)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfc89ac804.png)


---
### 系统备份

- 通过rufus工具将iso镜像装到U盘或硬盘内

rufus软件下载地址：https://rufus.ie/downloads/ 建议下载最新版。

安装选项如下图:卷标输入:Rescuezilla

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfcdb5f565.png)

- 进入bios(上电后长按delete或F2)选择U盘启动，启动后选择backup all，点击回车进入下一步

注：备份时会删除IMG\_files目录下的文件，请确保无有用文件

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfce428138.png)
- 选择启动方式,USB设备启动,点击回车

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfcee3df1f.png)

- 显示process completes,exit88；如下图所示

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfd07e69d1.jpg)


- 备份完成；关机拔掉U盘
注：在U盘中,备份完成后系统文件夹放在IMG\_files内,如下图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/aL3KYyo3/67ecfd128002c.png)