### 接口说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/hJcUkKwS/675bc33455e34.png)

SP6000接口示意图

| **编号** | **接口名称** | **描述** |
|---|---|---|
| 1 | HDMI 端口 | HDMI 显示接口 |
| 2 | USB 端口 | Type-A 接口，USB3.0 协议 |
| 3 | LAN1 | 千兆以太网口，IPV4：192.168.1.200 子网掩码：255.255.255.0 |
| 4 | LAN2 | Ethercat 主站，网络名称:eth1 |
| 5 | LAN3 | Ethercat 主站，网络名称:eth2 |
| 6 | 电源接口 | 24V 电源输入 |
| 7 | AT-ATX 拨码 | 左 AT:来电自启;右 ATX:非来电自启 |
| 8 | JCC 拨码 | 右恢复 BIOS 出厂值;左正常状态 |
| 9 | PWR | 电源指示灯 |
| 10 | RUN | 运行指示灯 |
| 11 | HDD | 硬盘指示灯 |