对象：***任务配置***

当今越来越多的控制器具有多个CPU内核的处理器。为了在IEC程序中利用此优势并提高性能，MetaFacture提供了用于在这些CPU内核上分发IEC任务的选项。此外IEC程序应分为多个任务。

在MetaFacture中，有两种基本的不同策略可用于在CPU内核上分配IEC任务：

- 将IEC任务固定链接到CPU内核：  
    任务始终在此特定CPU内核上执行。在这种情况下，如果还不能同时在多个CPU内核上执行IEC程序，则也可以将多个任务捆绑到一个和同一CPU内核上。
- IEC任务在所有CPU内核上执行：  
    操作系统控制在CPU内核上分发任务的控制。