### 概览

中科时代SR系列I/O产品覆盖多场景工业自动化需求，包含以下核心产品线：

- SRC系列​：超紧凑插拔式设计，厚度仅12mm，支持直接电路板安装，通过信号分配板与预制线束简化布线，适用于空间受限场景；
- ​SRE系列​：基于百兆背板总线，扫描周期最短125μs，单节点可扩展至2048DI/DO，支持EtherCAT、Modbus等协议，适用于高速高精度控制（如多轴运动、激光加工）；
- ​SRR系列​：采用SC-Bus总线，扫描周期1ms，支持PROFINET和EtherCAT主站，模块类型涵盖数字量、模拟量、温度检测等，适配通用工业实时控制场景；
- ​SRL系列​：定位中高速控制，支持MODBUS等总线集成，适合多检测点场景，模块类型达30种以上；
- ​SRT系列​：高性能插片式远程I/O，支持主流总线协议和定制开发，提供丰富的诊断功能，适配复杂工业环境。  
    各系列均采用模块化设计，兼容热插拔和灵活配置，覆盖从基础信号采集到复杂运动控制的全场景需求。