### HDMI说明

HDMI 接口位于设备前面板，均采用标准A母座接口。HDMI接口管脚定义如下图所示：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/c69yLHJf/67cf98a8c9e87.png)

| **序号** | **信号** |
|---|---|
| 1 | TMDS数据2+ |
| 2 | TMDS数据2屏蔽 |
| 3 | TMDS数据2- |
| 4 | TMDS数据1+ |
| 5 | TMDS数据1屏蔽 |
| 6 | TMDS数据1- |
| 7 | TMDS数据0+ |
| 8 | TMDS数据0屏蔽 |
| 9 | TMDS数据0- |
| 10 | TMDS时钟+ |
| 11 | TMDS时钟屏蔽 |
| 12 | TMDS时钟 |
| 13 | 中电 |
| 14 | HEC数据 |
| 15 | SCL（DDC串行时钟） |
| 16 | SDA（DDC串行数据线） |
| 17 | DDC/CEC/HEC地面 |
| 18 | +5V电源（最大50mA） |
| 19 | 热插拔检测（1.3）/HEC数据+（1.4） |