### 概览

SRC系列插片式I/O模组采用耦合器模块、电源模块和I/O模块组合的结构。耦合器将可扩展的I/O模块连接到实时工业以太网系统，背板采用S-Link总线，耦合器模块负责现场总线通讯，从而实现了各种I/O模块与耦合器/控制器实时交换数据的功能。

SRC系列模块种类丰富、实时性高，为用户高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。



![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/8PYSY6IX/68886cc358905.png)

---

### 产品型号

| **型号** | **说明** |
|---|---|
| SRC8100 | PROFINET 总线耦合器模块 |
| SRC8200 | EtherCAT 总线耦合器模块 |
| SRC2116 | 16 通道数字量输出模块，NPN 型，24VDC，0.5A |
| SRC2216 | 16 通道数字量输出模块，PNP 型，24VDC，0.5A |
| SRC1116 | 16 通道数字量输入模块，NPN 型，24VDC，滤波 3ms |
| SRC1216 | 16 通道数字量输入模块，PNP 型，24VDC，滤波 3ms |
| SRC3118 | 8 通道模拟量电压输入模块 |
| SRC3138 | 8 通道模拟量电流输入模块 |
| SRC4018 | 8 通道模拟量电压输出模块 |
| SRC4038 | 8 通道模拟量电流输出模块 |
| SRC3601 | 1通道电能采集模块，690V，5A，5组软件采集通道 |
| SRC3602 | 1通道电能采集模块，120V，5A，15组软件采集通道，PT/CT变比 |
| SRC3603 | 1通道电能采集模块，690V，5A，5组软件采集通道，增加频率变化率 |
| SRC3604 | 1通道电能采集模块，690V，5A，15组软件采集通道 |
| SRC3804 | 4 通道热电阻、热电偶温度采集模块 |
| SRC5001 | 24V 单端增量式编码器计数模块 |
| SRC5031 | 5V 差分增量式编码器计数模块 |
| SRC5041 | SSI 编码器计数模块 |
| SRC5042 | 2通道高速脉冲计数模块 |
| SRC6041 | RS485/RS422/RS232 网关模块 |
| SRC6051 | CANopen 主站网关模块 |