许多MetaFacture的产品需要授权，因此在启动产品之前必须先激活它。MetaFacture Development System扩展功能的附加产品通常是通过工作站授权激活的。通过MetaFacture Development System安全密钥（加密狗）执行授权，该密钥管理你工作站的所有授权。作为替代，某些产品将很快支持在软容器上的授权。

此外，还有单机授权的产品扩展了MetaFactureControl SoftPLC系统的范围。这些系统通过单个设备的授权激活。作为授权激活文件提供的激活码直接安装在目标设备上。设备上的授权管理还可以通过设备中的软容器（如果支持）或连接到设备的加密狗来完成。

在MetaFactureV1.0 SP13和更高版本中，可以在MetaFacture授权管理器中统一管理本地计算机上的附加产品的授权以及单设备的授权。对于具有唯一序列号的设备，如果设备上的授权信息丢失，则授权管理器可以从自动存储的授权备份文件中重新激活授权。

---

### 在线激活​

可以在MetaFacture Development System中的***授权管理器***对话框中激活。对此的要求是你的开发系统具有Internet访问权限。目标系统本身不需要Internet访问。

你也可以在***授权中心***网站上激活授权。

---

### 离线激活​

如果你的工作站计算机无法访问Internet，则可以使用授权激活文件来激活产品。你从MetaFacture授权服务器获取文件。为此，请从具有Internet访问权限的任何计算机连接到服务器并请求文件。然后，你可以将任何存储介质上的文件传输到你的工作计算机上。通常，在MetaFacture Development System中激活了该产品，无论是工作站授权还是单设备授权。

如果有一台没有安装MetaFacture Development System可访问Internet的计算机，则也可以打开Wibu Systems的***CodeMeter控制中心***以激活授权。

此外，对于基于MetaFacture Control Win V3或MetaFacture Control RTE V3的目标系统，你可以直接在目标上激活单个设备的授权。如果你没有带有MetaFacture Development System的开发系统，这将很有用。然后，你可以从***CodeMeter控制中心***进行授权，也可以从浏览器激活授权。CodeMeter安装在基于Windows的目标系统上。

---

###  在线激活本地计算机上的附加授权​

以下说明描述了如何通过加密狗执行授权。借助软容器进行授权的方式相同。

要求：你具有Internet访问权限，并且已将MetaFacture Development System安装在要安装授权的计算机上。加密狗已连接到你的计算机。

1.点击***工具 ➔ 授权管理器***⇒该向导从***授权管理器 - 选择目标***对话框开始。

2.选择***工作站***作为目标。点击***下一步&gt;***。在***授权管理器 - 选择容器***对话框中,选择***加密狗***选项。点击***下一步&gt;***。  
⇒将打开***授权管理器***对话框，并在***产品***窗口中把将要授权的产品显示为未授权。

3.选择产品，然后点击左下方的***安装授权***按钮⇒***在工作站加密狗上安装授权 - 选择操作***向导被打开。

4.选择***激活授权***操作并点击***下一步&gt;***⇒***在工作站加密狗上安装授权 - 激活授权***对话框被打开。

5.指定从软件制造商收到的***Ticket ID***。ID号由5个块组成，每个块包含5个字母数字字符。  
选择提供用于激活产品授权的***授权服务器***。你从软件供应商获取的服务器URL。

6.点击***下一步&gt;***⇒与授权服务器（***http://license.MetaFacture.com***）的连接已建立。

- 如果指定的串号仅包含一个授权，则在成功完成服务器操作后，将打开一个对话框，以确认激活。
- 如果指定的串号包含多个授权，则会打开***安装授权 - 选择授权***对话框，其中列出了串号中管理的授权。

7.选择要激活的授权，然后点击***下一步&gt;***⇒成功完成服务器操作后，将打开一个对话框，其中包含激活确认信息。

  
可选择的

  
1.打开浏览器，然后选择授权中心Internet页面。⇒将打开***授权管理器***对话框。

2.输入你的授权号码。

3.点击***搜索***。

4.点击***下一步***&gt;⇒与授权服务器（http://license.MetaFacture.com）的连接已建立。

---

### 离线激活本地计算机上的附加授权​

要求：你要安装附加包的授权。将要在你安装MetaFacture Development System的计算机上安装授权。该计算机无法访问Internet。

对于这种方法，首先需要在目标计算机上的MetaFacture中创建授权请求文件。然后，你将此文件复制到可以访问Internet的计算机上。必须在此计算机上安装***CodeMeter控制中心***。你使用MetaFacture授权服务器生成授权激活文件，以在目标计算机上进行激活。

以下说明描述了如何通过加密狗执行授权。借助软容器进行授权的方式相同。

  
1.点击***工具 ➔ 授权管理器***⇒***授权管理器***向导启动

2.选择工作站作为目标。点击***下一步&gt;***，然后选择***加密狗***作为容器。再次点击***下一步***。  
⇒将打开一个对话框，用于选择产品和容器。

3.选择要在其中安装授权的加密狗。例如：***Local:CmStick \[2-2404696\]***

4.点击***安装授权***⇒***在工作站加密狗上安装授权 - 选择操作***向导被打开。

5.选择***请求授权***选项，并点击***下一步***&gt;⇒打开***安装授权在 - 请求授权***向导。

6.在***软件供应商***输入框中，指定提供激活产品授权的软件供应商的公司代码。你也可以从下拉列表中选择软件供应商的名称。

7.指定***上下文文件***的位置和文件名，例如CmStick \[2-2404696\].WibuCmRaC。

8.点击***完成***⇒上下文文件（\*.WibuCmRaC）已创建。

9.将此授权请求文件复制到可以访问Internet的计算机上。

10.在这台计算机上，在浏览器（http://license.MetaFacture.com）中打开 MetaFacture 授权服务器。  
⇒MetaFacture授权服务器：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288dea17b43.png)

11.输入要授权的编号，然后点击***下一步***

12.在随后的对话框中，点击***激活授权***。

13.在下一个对话框中，选择授权的绑定。点击带有MetaFacture Runtime密钥（加密狗）的图标。  
⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288e742fdbb.png)

14.在对话框中，选择授权的容器，例如***2-2404696***。选择***离线授权激活***。⇒打开以下对话框:

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288e9a9c190.png)

15.选择你在另一台计算机上创建的授权请求文件，然后点击***上传请求并立即继续***⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288eba569bd.png)  
16.将授权更新文件加载到你的计算机。选择***立即下载授权更新文件***。

17.将授权更新文件复制到目标计算机。

18.在***授权管理器***对话框中，点击***安装授权***按钮，然后选择***安装授权***选项⇒将打开***在工作站加密狗上安装授权  - 安装授权***对话框。

19.在输入字段中输入授权更新文件的路径（例如：D:\\Lic\\CmStick \[2-2404696\].WibuCmRaU).

20.点击***完成***⇒授权更新文件已安装在所选的加密狗上。

---

### 离线激活基于Windows的runtime系统​

你要为基于Windows的runtime系统安装授权。

对于这种方法，首先在***CodeMeter控制中心***的目标计算机上创建一个授权请求文件。然后，你将此文件复制到可以访问Internet的计算机上。必须在此计算机上安装***CodeMeter控制中心***。你使用MetaFacture授权服务器生成授权激活文件，你可以在目标计算机上对其进行激活。初始情况：将要在你没有安装MetaFacture Development System的计算机上安装授权。该计算机无法访问Internet。

1.打开***CodeMeter控制中心***。在工具栏中双击![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288f3dc0e7b.png)。

2.在授权概述中选择授权存储器***3S-Smart Software Solutions Softlicenses***。

3.点击***激活授权***按钮⇒将打开***CmFAS***向导。

4.点击***下一步***⇒显示可能的操作列表。

5.选择***生成授权请求***，然后点击***下一步***。

6.指定授权请求文件的名称，然后点击***应用***将其保存。关闭这个对话框。  
⇒授权请求文件已生成（示例：32767-4241603201.WibuCmRaC).

7.将此授权请求文件复制到可以访问Internet的计算机上。

8.在这台计算机上，在浏览器中打开MetaFacture授权服务器。  
⇒MetaFacture授权服务器：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288faeccb5e.png)

9.输入要授权的编号，然后点击***下一步***。

10.在随后的对话框中，点击***激活授权***

11.在下一个对话框中，选择授权的绑定。点击带有MetaFacture软件密钥（软件容器）的图标。  
⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67288fde15835.png)

12.在对话框中，选择授权容器，例如***32767-4241603201 (3S-Smart Software Solutions Soft Licenses***。点击***离线授权激活***。  
⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/67289012a7d33.png)

13.选择你在另一台计算机上创建的授权请求文件，然后点击***上传请求并立即继续***。  
⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/672890330b8e3.png)

14.将授权更新文件加载到你的计算机。点击***立即下载授权更新文件***⇒打开对话框以保存文件。

15.保存授权更新文件，然后将其复制到目标计算机。

16.打开***CodeMeter控制中心***。

17.在授权概述中选择授权存储器***3S-Smart Software Solutions Softlicenses***。

18.点击***激活授权***按钮⇒将打开***CmFAS***向导。

19.点击***下一步***⇒显示可能的操作列表。

20.选择***保存授权更新***并点击***下一步***。

21.选择授权更新文件，例如128-9754375.WibuCmRaU，然后点击***应用***⇒授权更新文件已安装在所选的加密狗上。

---

###  离线激活基于Linux的系统​

你要为基于Linux的runtime系统安装一个授权。

要求：你的开发系统MetaFacture Development System无法访问Internet，但已连接到设备。

1.打开MetaFacture。

2.创建一个标准工程。

3.更新设备

4.在MetaFacture中，点击***工具 ➔ 授权管理器***⇒该向导从***授权管理器 - 选择目标***对话框开始。

5.选择***设备***作为目标。点击***下一步&gt;***。在***授权管理器 - 选择容器***对话框中,选择***软容器***选项或***加密狗***。点击***下一步&gt;***。  
⇒将打开***授权管理器***对话框。要获得授权的产品显示在***产品***视图中。

6.点击***安装授权***按钮。在***安装授权到 - 选择操作***对话框中，选择***请求许可***选项。点击***下一步&gt;***。  
⇒***安装授权在 - 请求授权***对话框打开。

7.在***软件供应商***输入框中，指定提供激活产品授权的软件供应商的公司代码。你也可以从下拉列表中选择软件供应商的名称。

8.指定***上下文文件***的位置和文件名，例如CmStick \[2-2404696\].WibuCmRaC。

9.点击***完成***⇒上下文文件（\*.WibuCmRaC）已创建。

10.在浏览器中创建更新文件（\*.WibuCmRaU）。

11.将此授权请求文件复制到可以访问Internet的计算机上。必须在此计算机上安装***CodeMeter控制中心***。

12.在这台计算机上，在浏览器（http://license.MetaFacture.com）中打开MetaFacture授权服务器。  
⇒MetaFacture授权服务器：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/6728916349bc7.png)

13.输入要授权的编号，然后点击***下一步***。

14.在随后的对话框中，点击***激活授****权***。

15.在下一个对话框中，选择授权的绑定。点击带有MetaFacture Runtime 密钥（加密狗）的图标。  
⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/6728918f51110.png)

16.在下一个对话框中，选择授权的容器，例如***2-2404696***。点击***离线授权激活***⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/672891de2b157.png)

17.选择你在另一台计算机上创建的授权请求文件，然后点击***上传请求并立即继续***⇒打开以下对话框:

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/p7EyaBbR/672891b85c12a.png)

18.将授权更新文件加载到你的计算机。点击***立即下载授权更新文件***。

19.将授权更新文件复制到目标计算机。

20.在***授权管理器***对话框中，点击安装授权按钮⇒***安装授权***在 - 选择操作向导打开。

21.选择***安装授权***选项并点击***下一步&gt;***。

22.在输入字段中，指定许可证激活文件的文件路径。

23.点击***完成***将授权传输到软件密钥（软容器）⇒授权已激活。

---

### 恢复授权​

在MetaFacture V1.0 SP13和更高版本中，为具有唯一序列号的设备激活工作站授权时，会自动创建授权备份文件（\*.WibuCmRau）。该文件存储在你的计算机和授权服务器上。如果设备上的授权文件丢失，则可以使用授权管理器从该文件中还原授权。

你已激活设备的授权。

1.在MetaFacture中，点击***工具 ➔ 授权管理器***。按照向导输入目标的相应条目：设备和容器（软容器或加密狗），以及相应设备的选择。

2.在***授权管理器***对话框中，点击***其他功能***按钮，然后选择***恢复授权***命令。  
⇒将打开***恢复授权***对话框。

3.输入设备授权的***串号 ID***，然后点击***恢复***⇒首先在本地计算机上，然后在授权中心服务器上MetaFacture搜索已保存的授权备份文件。如果找到与设备匹配的文件，则将还原并激活授权。

---

### 控制器产品和设备功能的授权信息清单​

要求：

- MetaFacture Development System（V1.0 SP15或更高版本）已打开。
- 应该读取其信息的网关和控制器正在运行。
- 控制器上没有应用程序。

1.点击***工具 ➔ 设备读取***⇒***选择设备***对话框打开。

2.双击所需的网关以扫描网络。  
如果未显示任何网关，请点击***新建网关***，然后在***网关***对话框中选择所需的网关。

3.选择一个控制器。

4.点击***确定***确认选择。  
注意：如果控制器上存在应用程序，则会打开一个对话框，提示是否应从控制器中删除所有应用程序。在该对话框中点击***否***时，无法读取控制器的授权信息。***设备读取***命令被中止。  
⇒使用所选控制器的产品和设备功能的授权信息MetaFacture创建列表，并在***设备读取***对话框中显示该信息。