### 概览

SRC4038 模拟量输出模块是工业自动化系统中用于精准控制外部执行设备的关键组件，适用于需输出连续电流信号的工业控制场景。​

模块具备 8 路输出通道，支持电流型输出信号，包括 Disable、4mA~20mA、0mA~20mA，量程可调节，默认状态为 Disable，适配多样控制需求。12 bit 分辨率与 ±0.2% 的精度表现，确保输出信号的精准性，满足高精度控制场景要求。​

电流型输出负载阻抗≤500 Ω，兼容多种工业执行元件。采用 500 VAC 隔离耐压设计，有效提升抗干扰能力与系统运行安全性。各通道配备绿色 LED 指示灯，可直观显示输出状态，便于现场调试与故障排查，为工业控制流程的稳定高效提供可靠支持。​