### 概览

SRE3204 具备 4 通道电压 / 电流输入，16 位精度，在模拟量信号采集领域表现出色。16 位的高精度意味着它能分辨出信号的细微变化，如温度的微小波动、压力的细微增减等，这在对控制精度要求极高的场合，如精密仪器制造、药品生产的反应过程控制中至关重要。4 个通道可同时采集不同的模拟量信号，如一路采集温度信号、一路采集压力信号、另外两路采集流量信号等，实现多参数的同步监测。其支持电压和电流输入的特性使其能与热电偶、压力变送器、流量传感器等多种模拟量设备连接，广泛应用于各类工业过程控制中，为生产过程的精准调控提供可靠数据。