### 指示灯说明

| PWR 电源指示灯（绿灯） | 含义 |
|---|---|
| 亮 | 系统电源供电正常 |
| 灭 | 系统电源供电异常 |
| ERR 故障指示灯（红灯） | 含义 |
| 亮 | 组态失败 |
| 灭 | 通讯正常 |
| 快闪 | 参数配置无效 |
| 慢闪 | 通讯故障 |
| 通道指示灯（绿灯） | 含义 |
| 亮 | 有输出信号 |
| 灭 | 无输出信号 |