### 串口扩展模块

| 扩展模块功能 | 1) 支持两路串口接口支持485、422、232接口。（出厂前选好类型、默认出厂为485接口）2) 支持两路CAN接口支持两路CAN2.0B 、 canopen |
|---|---|
| 扩展使用方式 | 支持扩展到SX21全系列扩展到SX2设备左侧 |
| 注意事项 | 不支持热插拔安装固定后左侧使用DIN卡轨固定钉固定 |

接口定义：

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/hmE7FBEv/6752654aead65.png) | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/hmE7FBEv/6752654ce9a72.png) |
|---|---|

外观：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/hmE7FBEv/6752657ae6c37.png)