### 概览

SRE4204 具备 4 通道电压 / 电流输出，支持 ±10V 或 0~20mA，16 位精度，在模拟量输出领域能提供精准的控制信号。16 位的高精度使其能输出细微的信号变化，如控制阀门的开度微调、电机的转速精确调节等，这在需要精准控制的工业场景中，如精密注塑机的压力控制、玻璃生产的温度调节中非常重要。4 个通道可同时输出不同的控制信号，分别控制不同的执行设备，如一路控制流量调节阀、一路控制压力控制阀等。其支持电压和电流输出的特性使其能与各类模拟量执行器兼容，广泛应用于工业过程控制的各个环节，为生产过程的精准调控提供有力支持。