### 概览

SC4244 4 通道 4..20mA 模拟量输出模块是工业自动化中输出标准电流信号的实用组件，适用于需通过 4..20mA 信号控制执行器的场景，如精密阀门调节、过程变量控制等工业核心环节，该信号范围便于故障诊断（零信号区分断线状态）。

 

支持精准时钟同步功能，确保多通道输出的时序一致性。具备可靠的电气隔离能力，抗干扰性强，可在 - 25℃～+85℃宽温环境下稳定工作，适应各类严苛工况。

 

模块结构紧凑，尺寸小巧，重量轻盈，支持 PCB 安装及导轨、螺钉等多样化固定方式，适配 35mm 导轨，安装灵活便捷，为工业场景下的标准电流信号控制提供稳定支持。