### COE通用参数说明

可在COE参数中对模块相关参数查看或修改，参数设置断电不保存。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/fXCOoper/688317c4ab6cf.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| 2002:01 LocalDI | 参数用于设置数字量输入模块，DI延时   None：无延时   1.6ms：DI延时为1.6ms   3.2ms：DI延时为3.2ms   12.8ms：DI延时为12.8ms   20ms：DI延时为20ms   50ms：DI延时为50ms |
| 2003:01 Fliter time | None：无滤波；   1：1ms；   2：2ms；   3：5ms；   4：10ms；   5：20ms；   6：50ms。 |
| 2004:01 Err 24v\_nf | Bit0：   1：通道24V供电异常；   0：正常。 |