### 概览

SRE1032 拥有 32 通道数字量输入功能，且同样支持 PNP/NPN 输入，相较于 16 通道的模块，它能满足对大量数字量信号进行集中采集的场景需求。在大型生产线中，往往需要对数十个甚至上百个传感器、执行器的状态进行监控，32 通道的设计可减少模块的使用数量，降低设备安装空间的占用，同时简化布线流程。其兼容 PNP 和 NPN 两种输入类型的特点，让它在面对不同品牌、不同类型的设备时都能从容应对，无需担心信号类型不匹配的问题。

无论是在冶金行业的高炉设备状态监控，还是在电子制造业的生产线状态采集，该模块都能稳定可靠地工作，为控制系统提供全面、及时的输入信号。