本例演示从MetaFacture下载工程到PLC，然后在另一台电脑将程序从PLC上载到MetaFacture。

系统搭建图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f1091c8f.png)

---

### 第1节：下载工程到PLC

1\. 在192.168.110.37中启动MetaFacture，新建一个标准工程，设备选择 "Sinsegye ..."

2\. 连接上PLC

3\. 菜单栏点击【文件】—【源代码下载】

4\. 选择一个PLC

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f23bf922.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f261221f.png)

5\. 菜单栏：文件——关闭工程

---

### 第2节：从PLC上传工程到MetaFacture

1\. 在192.168.110.11中启动MetaFacture

2\. 菜单栏点击【文件】—【源代码上传】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f2b667eb.png)

3\. 点击【扫描设备】，在扫描出来的设备中选择有待上传工程的PLC

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f2de566c.png)

4\. 指定将程序放在本地的位置

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f3067dc7.png)

5\. 选择打开文件

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f351aacc.png)

6\. 文件就从控制器上传到本地了且在MetaFacture中打开了。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/rLfjO3ss/671a0f37cb8e1.png)