### 概览

SRE1432 包含 16 通道 PNP 输入和 16 通道晶体管 PNP 型输出，专为 PNP 信号类型的工业控制场景打造。

16 通道 PNP 输入能够可靠接收 PNP 传感器发出的信号，这些信号在机械加工设备的刀具位置检测、包装机械的物料有无判断等场景中至关重要。

16 通道 PNP 型输出则可直接控制 PNP 型执行元件，如接触器、指示灯等，实现对设备的精准操作。在汽车焊接生产线中，大量的 PNP 型接近开关用于检测工件的位置，SRE1432 可将这些信号采集后，通过输出通道控制焊接机器人的启停、焊枪的移动等动作，其输入输出的协同工作能有效提升生产效率和控制精度，同时模块的耐用性也能适应焊接车间的高温、电磁干扰等复杂环境。