### 概览

SC3248 8 通道 4..20mA 模拟量输入模块是工业自动化中采集标准电流信号的实用组件，适用于需监测 4~20mA 范围内模拟量的场景，如压力、流量等工业传感器信号采集。

​适配工业常用 24V 直流供电，8 通道单端输入设计可同时采集多路标准电流信号，测量精度高，误差小，能稳定捕捉细微电流变化。输入阻抗匹配合理，滤波性能良好，转换迅速，保障信号采集的准确性与及时性。​

支持精准时钟同步功能，确保多通道数据采集的时序一致性。具备可靠的电气隔离能力，抗干扰性强，可在 - 25℃～+85℃宽温环境下稳定工作，适应各类严苛工况。​

模块结构紧凑，尺寸小巧，重量轻盈，支持 PCB 安装及导轨、螺钉等多样化固定方式，适配 35mm 导轨，安装灵活便捷，为工业场景下的标准电流信号监测提供稳定支持。