### 指示灯说明

| **模拟量I/O模块指示灯定义** |
|---|
| **标识** | **名称** | **颜色** | **状态** | **状态描述** |
| PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 电源供电正常 |
| 熄灭 | 产品未上电或电源供电异常 |
| RUN | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统运行正常 |
| 闪烁1Hz | 无业务数据交互，等待建立业务数据交互 |
| 闪烁10Hz | 固件升级 |
| 熄灭 | 系统未工作 |
| 0~7 | 输入通道指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输入 |
| 熄灭 | 模块通道无信号输入或信号输入异常 |
| 0~7 | 输出通道指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输出 |
| 熄灭 | 模块通道无信号输出或信号输出异常 |