### 概览

SRE5012 是 2 通道高速计数模块，包含 2 组 A、B、C 计数输入，支持单端（额定 24V 最大 200KHZ，PNP/NPN 输入）或差分（5V 最大 4MHZ）输入，且支持普通计数功能。在需要对高速运动物体进行计数的场景中，如包装生产线的产品数量统计、高速传送带的物料计数等，其高速计数能力能准确捕捉到每个物体通过时的信号。

单端和差分输入的可选性使其能适应不同的信号传输环境，单端输入适用于普通工业环境，差分输入则在抗干扰能力上更具优势，适合电磁干扰较强的场合。2 组计数输入可同时对两种不同的物体或同一物体的不同参数进行计数，为生产统计和控制提供全面数据。